|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykaz | | | |
| **Producent** | **Seria** | **Model** | **Rodzaj radiotelefonu** |
| Hytera | H | *HM785* | przewoźny/stacjonarny |
| M | *MD785* | przewoźny/stacjonarny |
| *MD785G* | przewoźny/stacjonarny |
| *MD785i* | przewoźny/stacjonarny |
| H | *HP785* | noszony |
| *HP685* | noszony |
| P | *PD785* | noszony |
| *PD785G* | noszony |
| *PD755* | noszony |
| *PD755G* | noszony |
| *PD985* | noszony |
| *PD985G* | noszony |
| Kenwood | NX | *NX-3720E* | przewoźny/stacjonarny |
| *NX-5700E* | przewoźny/stacjonarny |
| *NX-3220E* | noszony |
| *NX-5200E* | noszony |
| Motorola | DM4000 | *DM4600e* | przewoźny/stacjonarny |
|  | *DM4601e* | przewoźny/stacjonarny |
| DP4000 | *DP4600e* | noszony |
|  | *DP4601e* | noszony |
|  | *DP4800e* | noszony |
|  | *DP4801e* | noszony |
| DP4000 Ex | *DP4801e Ex* | noszony |
| - | *MOTOTRBO R7* | noszony |

**Wykaz przykładowych dwusystemowych radiotelefonów spełniających wymagania PSP**